|  |
| --- |
| **Anleitung Proxy Aktualisierung Service Pack1 iTM Brandenburg**  **Hinweise der Fa. Motorola Solutions GmbH** |
| **Hinweise zur Inbetriebnahme der Proxys**   * Um die Proxys in Betrieb zu nehmen ist zunächst eine Aktualisierung mit einem Service Pack (SPU1) durchzuführen. * Dieses Upgrade machen die Rechner automatisch nach dem nächsten Einschalten. Der Vorgang dauert länger. * ACHTUNG! Bitte bis zu drei Stunden Zeit einplanen, bevor der Rechner für die Geräteprogrammierung genutzt werden kann. * Der Proxy sollte dafür über das Menü Datei online eingestellt werden. * Der Proxy sollte über das Menü Datei angemeldet werden (siehe Kurzbedienungsanleitung). * Wenn der Upgrade Prozess gestartet wird, schließt sich das aktive Proxy-Fenster automatisch. * Nach Beendigung des Upgrade Prozesses bekommt der Nutzer die Aufforderung zur Anmeldung über das Anmeldefenster <Login für iTM Proxy>. * Der Nutzer kann das erfolgreiche Upgrade im Hilfe Menü unter dem Menüpunkt <Über> abfragen. * Die ASBB kann das erfolgreiche Upgrade am Client im Menü „Proxies verwalten“ erkennen und kontrollieren, sodass Programmieraufträge freigegeben werden können.   ohne Update  mit Update 1 |